|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **小额比价项目报价表** |  |  |  |  |
| **项目名称：** |  |  | **编号：** |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 品牌型号 | 单价（元） | 税率 | 税金（元） | 含税小计（元） |  |  |  |  |
| 1 | 涉密移动存储介质及安全保密管理系统（三合一） | 9 | 套 | 品牌：中孚，实时监控涉密计算机的外联行为；对USB存储介质的使用进行安全接入控制和身份鉴别；与保密管理中心通讯，汇报在线状态，上报日志信息，接收并执行安全策略。**必须提供提供目录推荐证书** | 中孚V1.0 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 2 | 主机安全监控与审计补丁分发系统 | 9 | 套 | 硬件资源管理控制；进程及软件管理；可移动存储审计策略；违规外联策略；主机安全策略；行为管理及审计；终端补丁及软件分发管理功能；必须提供国保测证书及检测报告 | 北信源V6.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 3 | 终端安全登录与文件保护系统 | 15 | 套 | 1. 双重认证安全登录管理（USBKey+PIN码与用户名+密码）；2. USBKey与操作系统不同权限用户绑定管理；3. USBKey登录权限划分管理（通过USBKey与操作系统不同权限用户的绑定，实现对USBKey的登录权限划分）；4. USBKey拔除实时锁屏管理，屏保锁屏管理，注销锁屏管理；5. USBKey用户登录情况审计管理（包括USBKey的名称、登录时间、次数、序列号等信息）；6. 禁用安全模式登录；7. 可以在计算机上建立若干个文件保险箱并进行加密处理；8. 可以像操作普通磁盘一样使用文件保险箱来保存敏感的数据和文件；9.必须提供国保测证书 | 北信源V6.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 4 | 打印刻录监控与审计系统 | 1 | 套 | 1. 刻录机灵活管理：刻录机管理主要对刻录设备进行管理。在刻录机信息列表里可以设置所有连接到服务器上的刻录机名称、状态、备注信息以及是否启用等。2. 三权分立：系统管理员实现对系统的运行维护操作；安全保密管理员进行管理员账号权限和安全日志管理；安全审计员对系统管理员和安全保密管理员的行为进行审计。3. 加密光盘读取：经过加密刻录的光盘内数据需要使用专用解密工具导入刻录时所使用的密钥才可解密，解密后文档才可正常读取,刻录软件刻录的普通光盘在任何光驱上都能被正常读取。4. 审计信息内容全面：主要包括用户名称、刻录文件名、文件处理方式、文件密级、任务提交时间、刻录文件份数、文件包含页数、使用刻录机名称、计算机使用人、任务状态等信息。5. 刷卡刻录：系统提供文件集中刻录功能，把不同的用户的文件通过刻录中心进行自动、批量的刻录。降低人员排队刻录和人为的干扰；6.必须提供国保测证书及检测报告、原厂商授权书及售后服务承诺函。 | 北信源V6.0 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 5 | 红黑电源隔离装置 | 9 | 套 | 1.干扰方式：电磁电源线路相关干扰2.干扰频率范围：1500khz-30MHz3.隔离度：≥50db4.电源电压：220V±10%，50Hz5.最大电流：10A 6.必须提供国保测证书及检测报告、原厂商授权书及售后服务承诺函 | 翔宇BM-01 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 6 | 微机视频保护系统（一级） | 9 | 套 | 1. 采用与微机视频信息相关的干扰信号，具有很好的保护信息效果2. 发射强度较低，具有更好的电磁兼容性3. 干扰信号频率可达1.0GHz，能够有效保护微机的高频发射4.隐性天线设计，无需外接发射天线，体积小，易于安装放置；5.必须提供国保测证书 | 中安兴坤ZK-IV | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 7 | 保密碎纸机 | 1 | 台 | 1.碎纸效果：颗粒状2.安全触停：有3.可碎介质：纸、4.最大碎纸幅面：A45.移动轮：单次碎纸张数：不低于5张，6.碎纸机级别为一级，7.必须提供国保测证书 | 鸿达SZ02 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 9 | 杀毒软件 | 10 | 套 | 1. 国产；2. 系统安全管理；3. 文件漏洞扫描；4. 可疑文件自动识别；5.具备公安部认证资质 | 360／江民  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 10 | 存储介质信息清除系统 | 1 | 套 | 消除方式包括国家保密标准消除，快速擦除；消除介质应支持硬盘、U盘、SD卡等各种存储介质。应包含以下功能要求：1. 单个文件及多个文件清除2. 单个目录及多个目录清除3. 单个及多个磁盘空间的清除4. 痕迹擦除功能5. 剩余空间擦除功能对逻辑盘中剩余空间扇区中的信息进行销毁。6.必须提供国保测证书及检测报告 | 中安兴坤V3.0 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 11 | 计算机安全保密检查工具 | 1 | 套 | 1. 常规检查：包括终端基本信息、USB设备检查、违规联网检查、软件安装检查、其他辅助检查等。2. 安全检查：主要包括系统安全检查、安全配置检查等。3. 文件检查：主要功能包括：常规文件检查、图片文件检查、音视频文件检查等。文件检查进行前可以对检查范围、文件类型、关键词配置进行设置。检查完成后可以对文件进行批量打开、文件检查报表等操作，并自动生成文件检查报表并进行导出保存。4. 邮件检查：主要检查当前计算机常用邮件客户端中是否有涉密文件、涉密信息和内部工作不宜公开的文件。5. 深度检查：主要是USB设备记录、历史上网记录、文件操作记录、删除文件恢复、文件信息恢复进行检查。检查前可对检查范围、关键词、恢复文件类型进行设置。6. 检查报告：主要包括总体检查报告、文件检查报告、人工检查报告、详细检查报告等。7.必须提供目录认证证明、原厂商授权书及售后服务承诺函. | 中安兴坤V1.0 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 12 | 移动通信干扰器 | 1 | 台 | 1、屏蔽4G、3G、2.4GWIFI、2G等信号。2、采用高散热铝合金外壳,散热性能优秀，坚固耐用，保证长时间不间断可靠运行。3、高品质开关电源供电，频率稳定无频偏。4、屏蔽半径1-15米（非固定值，根据场所距离基站远近不同）5、仅屏蔽手机信号，不影响其他电子设备正常工作6、超低辐射，安全环保，对人体健康无不良影响。7、仅屏蔽发射基站的下行频率不影响上行频率.8、产品提供原厂商授权书及军测/国测证书、检测报告。 | 嘉创信安JC-08 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 13 | 打印机 | 1 | 台 | 国产品牌，不含无线、蓝牙、传真、存储功能 | 联想LJ2205 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 14 | 恶意代码 | 1 | 台 | 1. 特征码匹配技术，检测已知、变种和未知程序。2. 可主动搜索最新恶意程序。3. 自动根据检测目标主机性能调节检测能力。4. 多种检测工具相结合的方式。 5. 必须提供国保测证书及检测报告、原厂商授权书及售后服务承诺函. | 中安兴坤V1.0 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 15 | 手机屏蔽柜 | 1 | 套 | 32格，含底座。**必须提供国保测证书及检测报告** | HD-32 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 16 | 单门保密文件柜 | 1 | 台 | 1. 参考尺寸：1800mm\*900mm\*400mm2. 开关锁密码随机设置功能，1-10位密码任意设置，密码可自由更换，断电自动保存。3. 输入密码即可开锁，不用钥匙和任何附件。4. 具有声光提示，低压报警功能，电池供电，四节5号电池可用1年以上。5. 保密柜受到震动、敲打或错码等破坏时，会自动发出≥100dB的高音报警。6. 产品外观：通体对开门，配备4块隔板7. 柜体：采用 1.2mm钢板，互扣式折边结构。8. 内外表面酸洗磷化除油高温化处理及静电镀铬，底层绝对防锈，内藏式防撬门。9. 必须提供国保测证书及检测报告、原厂商授权书及售后服务承诺函. | HD-801 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 17 | 分体保密文件柜 | 1 | 组 | 1. 参考尺寸：1800mm\*900mm\*400mm2. 开关锁密码随机设置功能，1-10位密码任意设置，密码可自由更换，断电自动保存。3. 输入密码即可开锁，不用钥匙和任何附件。4. 具有声光提示，低压报警功能，电池供电，四节5号电池可用1年以上。5. 保密柜受到震动、敲打或错码等破坏时，会自动发出≥100dB的高音报警。6. 产品外观：上下分体，上节配备两个抽屉，一块隔板，下节配备两块隔板。7. 柜体：采用 1.2mm钢板，互扣式折边结构。8. 内外表面酸洗磷化除油高温化处理及静电镀铬，底层绝对防锈，内藏式防撬门。9. 必须提供国保测证书及检测报告. | HD-803 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 18 | 计算机 | 10 | 台 | 1、CPU：Intel i5 65002、内存：4G DDR43、硬盘：500GB4、内置DVD光驱5、包含以下接口：4个USB接口，1个VGA接口6、显示器尺寸：21英寸7、不预装系统，电脑出厂时间在2018年12月30日前。8、电脑必须能够安装WINDOWS7操作系统。 | 联想 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表填写后盖章有效，所有要求的证书、证明文(包括营业执照等）件应加盖报价人公章后附于本报价表之后，一并装订； |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 报价人（全称并加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |