|  |
| --- |
| 采购清单 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 视频接入服务器 | 东方网力 | PVG-Server 4806 | CPU：2颗 E5-2600系列（8核/16线程，主频2.1GHz）内存：32GB硬盘：1块 1TB SATA（企业级）热插拔3.5"硬盘，最大支持6T\*8网卡：2x1000Mb网卡 电源：550W 1+1冗余电源(动态承载) | 1 | 台 |
| 2 | 视频接入管理软件 | 东方网力 | PVG-Soft-COMS | 功能描述：负责视频接入管理基础联网相关服务，可实现与上下级联网的管理、认证和日志；通过加载中间件模块，可支持异构设备（硬盘录像机、视频服务器、网络摄像机、网络硬盘录像机等）、异构视频监控平台、报警主机、语音主机模块，以实现与各类异构资源的接入管理。满足500路视频接入管理。实现与中江图综平台无缝对接。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频存储服务器 | 东方网力 | PVG-Server 5806 | CPU：2颗 E5-2600系列（10核/20线程，主频2.2GHz）内存：32GB硬盘：1块 1TB SATA（企业级）热插拔3.5"硬盘，最大支持6T\*8网卡：2x1000Mb网卡 电源：550W 1+1冗余电源(动态承载) | 2 | 台 |
| 4 | 视频存储软件 | 东方网力 | PVG-Soft-VODM | 功能描述：负责将实时图像数据进行存储。支持标清、高清视频图像的并发存储和录像点播功能；支持集中存储任意存储策略；支持7x24小时的全天候实时存储策略部署，或重点监控点位冗余备份存储策略部署。通过加载中间件模块，支持实时图像存储和历史图像点播并发码流。网络录像模块：最大网络输出带宽480Mbps。网络点播模块:最大网络输出带宽40Mbps。 | 2 | 套 |
| 5 | 磁盘整列 | 东方网力 | PVG-IPSAN1016T | 针对视频监控设计的专业级网络视频存储系统，能够以最简单的方式解决大量文件的网络存储问题。采用控制器架构，标配1颗全新一代的低功耗64位处理器；硬盘框：单机16盘位，支持扩展，单盘最大支持4TB硬盘，单机最大支持64TB存储容量；硬盘：支持SAS或者SATA磁盘；标配不带硬盘；RAID：支持RAID级别 0/1/3/5/6/10/30/50/60；主机接口：4个千兆网络接口，1个千兆管理接口，1个3Gb SAS扩展接口；电源：550W 1+1冗余电源(动态承载)。 | 4 | 台 |