|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购清单** | | | | | | |
| **第一部分** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | **税率** |
| 1 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 2 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 3 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 4 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 5 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 6 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 7 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 8 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 9 | 雷达安装调试 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 10 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 11 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 12 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 13 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 14 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 15 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 16 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 17 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 18 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 19 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 20 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 21 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 22 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 23 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 24 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 25 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 26 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 27 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 28 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 29 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 30 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 31 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 32 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 33 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 34 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 35 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 36 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 37 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 38 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 39 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 40 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 41 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 42 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 43 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 44 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 45 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 46 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 47 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 48 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 49 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 50 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 51 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 52 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 53 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 54 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 55 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 56 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 57 | 杆件安装 | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 58 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 59 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 60 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 61 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 62 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 63 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 64 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 65 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 66 | 方形手井 | 2 | 个 | 国产 | 300\*300 | 6% |
| 67 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 68 | 杆件安装（臂长15米(含)以下） | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 69 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 70 | 爆闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 71 | 频闪灯安装 | 6 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 72 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 73 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 74 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 75 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 76 | 基础开挖 | 1 | 个 | 国产 | 1000\*1000\*1300 | 6% |
| 77 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 78 | 杆件安装（臂长15米(含)以下） | 2 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 79 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 80 | 全景球机与防盗摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 81 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 82 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 83 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 84 | 线路铺设 | 1 | 批 | 国产 | 挖沟回填、埋管穿线（电源线、网线、控制线）含管线材料 | 6% |
| 85 | 杆件安装 | 1 | 套 | 国产 | 吊车、人工、器械、运输等，含支臂、机箱及箱内设备安装、接线 | 6% |
| 86 | 卡口抓拍摄像机安装 | 2 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| 87 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 88 | 电费 | 5 | 年 | 国产 | 卡口运行电费 | 6% |
| 89 | 维护费 | 4 | 年 | 国产 | 定期巡检 | 6% |
| 90 | 雷达安装调试 | 58 | 个 | 国产 | 人工、器械、运输等，含设备安装、杆内穿/接线、调试等 | 6% |
| **第二部分** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | **税率** |
| 1 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 2 | 杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 3 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 4 | 电源线 | 300 | 米 | 旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 5 | 控制线\线圈馈线 | 800 | 米 | 美河线缆厂 | RVSVP2\*1 | 13% |
| 6 | 线圈线 | 720 | 米 | 美河线缆厂 | FVN2.5（49/0.26） | 13% |
| 7 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 8 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 不绣抱窟、扎带、胶布、PE管等 | 13% |
| 9 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 10 | 测速标示标牌 | 2 | 点 | 国产 | 标牌制作、地示符描画、开挖，浇筑，安装等 | 13% |
| 11 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 12 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 13 | 杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 14 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 15 | 电源线 | 300 | 米 | 旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 16 | 控制线\线圈馈线 | 800 | 米 | 美河线缆 | RVSVP2\*1 | 13% |
| 17 | 线圈线 | 720 | 米 | 美河线缆 | FVN2.5（49/0.26） | 13% |
| 18 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 19 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 20 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 21 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 13% |
| 22 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 23 | 杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 24 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 25 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 26 | 控制线\线圈馈线 | 800 | 米 | 美河线缆 | RVSVP2\*1 | 13% |
| 27 | 线圈线 | 720 | 米 | 美河线缆 | FVN2.5（49/0.26） | 13% |
| 28 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 29 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 30 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 31 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 13% |
| 32 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 33 | 杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 34 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 35 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 36 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 37 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 38 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 39 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 40 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 41 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 42 | 杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 43 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 44 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 45 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 46 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 47 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 48 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 49 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 50 | 支架 | 19 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 51 | L杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 52 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 53 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 54 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 55 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 56 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 57 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 58 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 59 | 支架 | 20 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 60 | L杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 61 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 62 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 63 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 64 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 65 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 66 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 67 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 供电公司开户,电力延伸到卡点,含电表,电线杆体,延伸线路及施工 | 13% |
| 68 | 支架 | 4 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 69 | L杆体 | 2 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 70 | 抱杆控制箱 | 1 | 个 | 恒达 | 400\*500\*600，金属材质，材质厚度不小于2MM，包含人工安装和固定支架 | 13% |
| 71 | 电源线 | 300 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 72 | 网线 | 280 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 73 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 74 | 过路管道 | 35 | 米 | 国产 | 破路、金属管、路面恢复预埋管径不小于40Ф | 13% |
| 75 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 13% |
| 76 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 13% |
| 77 | 支架 | 4 | 个 | 安信通 | AXT-3015B 材料：钢板，表面喷漆 颜色：白色 厚度：2MM 最大承重：10KG 外形尺寸170X150X70M | 13% |
| 78 | L杆体 | 1 | 根 | 恒达 | HD-HL6.8\*5 1、主杆体截面形状：8棱形，挑臂截面形状：8棱形。 2、L型挑臂，长度5000mm,下口径140mm,上口径90mm,臂厚不小于3mm; 3、主杆体高68000mm，挑臂安装高度64000mm,设备箱安装高度3500mm,顶部加装避雷针，下口径240mm,上口径180mm,臂厚不小于4mm; 4、材质：Q235-A； 5、防腐要求：热侵锌； 6、喷塑：乳白色005； | 13% |
| 79 | 电源线 | 200 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 80 | 网线 | 180 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |
| 81 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 | 插线板、水晶头、空气开关等 | 13% |
| 82 | 电力引入 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 13% |
| 83 | 电源线 | 1000 | 米 | 德阳市旌东电缆厂 | RVV3\*2.5 | 13% |
| 84 | 网线 | 1000 | 米 | 大唐 | CAT-5E | 13% |